Lista de comprobación del manual de instrucciones · Reglamento (UE) 2023/1230 (aplicable desde el 20-ene-2027)
CIRAMEVA Industria · cirameva.com/industria/reglamento-maquinas-2023-1230/ · Anexo III, punto 1.7.4.2, apartado 1 (contenido mínimo «cuando proceda»), resumido. Manda el texto del Diario Oficial (DO L 165 de 29-6-2023, corregido en el DO L 169 de 4-7-2023).
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	Letra
	Contenido
	¿Está? (sí / no / no procede)
	Página o comentario

	a)
	Razón social y dirección completa del fabricante y, si lo hay, de su representante autorizado.
	 
	 

	b)
	Designación de la máquina tal como figura en ella (sin el número de serie).
	 
	 

	c)
	Declaración UE de conformidad, o la dirección de internet o el código legible por máquina (QR) donde consultarla.
	 
	 

	d)
	Descripción general de la máquina.
	 
	 

	e)
	Planos, diagramas, descripciones y explicaciones para el uso, el mantenimiento y la reparación, y para comprobar que funciona bien.
	 
	 

	f)
	Descripción de los puestos de trabajo que pueden ocupar los operadores.
	 
	 

	g)
	Descripción del uso previsto.
	 
	 

	h)
	Advertencias sobre los modos en que, por experiencia, no se debe usar la máquina (mal uso razonablemente previsible).
	 
	 

	i)
	Instrucciones de montaje, instalación y conexión, con planos, medios de fijación y el chasis o la instalación donde se monta.
	 
	 

	j)
	Instrucciones de instalación y montaje para reducir el ruido y las vibraciones.
	 
	 

	k)
	Puesta en servicio y utilización y, si hace falta, formación de los operadores.
	 
	 

	l)
	Riesgos residuales que quedan a pesar del diseño seguro, los resguardos y las medidas de protección complementarias.
	 
	 

	m)
	Medidas de protección que debe adoptar el usuario, incluidos los equipos de protección individual.
	 
	 

	n)
	Características básicas de las herramientas que se pueden acoplar.
	 
	 

	o)
	Condiciones de estabilidad durante el uso, el montaje, el desmontaje, fuera de servicio, los ensayos y las averías previsibles.
	 
	 

	p)
	Manipulación y elevación seguras, con la masa de la máquina y la de los elementos que se mueven por separado.
	 
	 

	q)
	Qué hacer en caso de accidente o avería y cómo desbloquear la máquina con seguridad.
	 
	 

	r)
	Reglaje y mantenimiento que hace el usuario y mantenimiento preventivo.
	 
	 

	s)
	Cómo hacer el reglaje y el mantenimiento con seguridad, con las medidas de protección durante esas operaciones.
	 
	 

	t)
	Características de las piezas de recambio que afectan a la salud y la seguridad de los operadores.
	 
	 

	u)
	Ruido aéreo: presión acústica ponderada A en los puestos (o que no supera 70 dB(A)), pico ponderado C si supera 63 Pa, potencia acústica si se superan 80 dB(A), con incertidumbre, condiciones y método de medición.
	 
	 

	v)
	Precauciones, dispositivos y medios para el rescate inmediato y cuidadoso de las personas.
	 
	 

	w)
	Radiaciones no ionizantes que puedan dañar a las personas, en particular a portadores de implantes médicos.
	 
	 

	x)
	Emisión de sustancias peligrosas: caudal o concentración y eficacia del dispositivo de captación o filtrado si no se suministra con la máquina.
	 
	 


Si das el manual en formato digital (artículo 10.7)
[ ] Indicas en la máquina, el embalaje o un documento adjunto cómo acceder. [ ] Se puede descargar, imprimir y guardar. [ ] Está en línea durante la vida útil prevista y al menos 10 años. [ ] Das el papel gratis si el usuario lo pide al comprar.
Revisión de tu manual por 190 € + IVA o manual nuevo por 690 € + IVA por máquina: cirameva.com/industria/manual-de-instrucciones-maquina/
